FP/FS – 06/rev. 1
Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre  úsek

5 925 – 6 425 MHz

Parameter
	Podmienky	Poznámky	
Frekvenčný úsek	5 925 – 6 175 MHz
6 175 – 6 425 MHz	f
f´	
F0	6 175 MHz		
 výkon zariadenia	max.  38 dBm	
	
Min. dĺžka úseku	30 km		
Šírka kanálu	29,65 Mhz		
Duplexný odstup	252,04 MHz		
Modulácia	digitálna 
64 QAM a pod.		
Prenosová kapacita	min. 140 Mbit/s		
Druh rádiokomunikačnej služby	Pevná P - P	Pre verejné elektronické komunikačné siete
magistrálne trasy.
Iba pre operátorov verejných elektronických komunikačných  sietí.	
Harmonizovaný štandard ETSI	EN 301 751 V1.2.1 (2002-11)		
Štandard zariadenia pre frekvenčné plánovanie	EN 302 217		
anténa	EN 302 217-4-2	Min. druh UHP/tr. 3	

Vzťahujúce sa dokumenty ITU
                                               ECC	CCIR REC 383-5		
	CEPT/ERC/REC 14-01		
Spôsob pridelenia frekvencií	Individuálne	Pridelenie podlieha koordinácii podľa HCM dohody.
Práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií je možné previesť alebo prenajať.	
Povolenie prevádzkovania	Individuálne		
Spôsob frekvenčného plánovania	Poverená organizácia		
Špecifické podmienky	V pásme 5 725 – 7 075,5 MHz aj koordinované pozemské stanice pevnej satelitnej služby, pričom verejné siete FS majú pri plánovaní prednosť 		

V Bratislave dňa 16.11.2011  

Táto príloha k plánu využívania frekvenčného spektra nadobúda účinnosť dňom  1.12.2011.                                                                    

                                                                                                                Ing. Ladislav Mikuš
                                                                                                                   predseda TÚ SR

							
Frekvenčný plán pre rádioreléové systémy v pásme dolných 6 GHz.				
							
Aplikácia odporúčania CCIR 383-4				
							
dolná polovica pásma	horná polovica pásma				
kanál
číslo	frekvencia
(MHz)	kanál
číslo	frekvencia
(MHz)				
1	5 945,20	1'	6 197,24				
2	5 974,85	2'	6 226,89				
3	6 004,50	3'	6 256,54				
4	6 034,15	4'	6 286,19				
5	6 063,80	5'	6 315,84				
6	6 093,45	6'	6 345,49				
7	6 123,10	7'	6 375,14				
8	6 152,75	8'	6 404,79				
							
Vysvetlivky	
							
Frekvencie   jednotlivých  kanálov  sú  vyjadrené  v 	MHz podľa				
nasledovných vzťahov :						
							
dolná polovica pásma : fn = fo - 259,45 + 29,65 n					
horná polovica pásma : f'n = fo - 7,41 + 29,65 n					
 n = 1 až 8							
 fo = 6175,0 MHz