FP/FS – 10/rev. 5
Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre  úsek

10 150 – 10 650  MHz
Parameter	Podmienky	Poznámky	
Frekvenčný úsek	10 150 – 10 300 MHz
10 500 – 10 650 MHz	Pre frekvenčný úsek 10600-10650 MHz platí obmedzenie podľa ECC/DEC/(10)01, Príloha A	
F0	11 701 MHz		
Max. výkon zariadenia	27 dBm		
Šírka kanálu	7 MHz	Možné aj  0,5 MHz, alebo   3,5 MHz	
Duplexný odstup	350 MHz		
Modulácia	Min. 4 PSK a pod.		
Prenosová kapacita	-	Je definovaná prideleným kanálom a min. modulačnou metódou	
Druh služby podľa Rádiokomunikačného poriadku	Pevná
bod-multibod (P-MP)	Pre prístupové elektronické komunikačné siete	
Harmonizovaný štandard ETSI
pre zariadenie
pre anténu	
EN 302 326-2 V1.2.2 (2007-06)
EN 302 326-3 V1.2.2 (2007-06)		
Štandard pre frekvenčné plánovanie	EN 302 326-1 V1.2.2 (2007-06)		
Vzťahujúce sa dokumenty   ITU
                                                 ECC
	ITU-R F.746
CEPT/ERC/REC 12-05
ECC/DEC/(10)/01	VPR-4/2002, RR19-03, RR19-04
	
Spôsob pridelenia frekvencií	Výberovým konaním – lokálne1

Počet práv na používanie frekvencií v jednej lokalite je 7.
Prideľuje sa blok frekvencií
 2 x 7 MHz 	Lokalitou sa rozumie okres v súlade s územným a správnym usporiadaním SR podľa zákona
č. 221/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov s výnimkou Bratislavy a Košíc2 
Práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií je možné previesť alebo prenajať.	
Povolenie prevádzkovania	Centrálna a retranslačná stanica individuálne
Prevádzkovanie terminálových staníc je povolené všeobecným povolením	Povolenie prevádzkovania centrálnej a retranslačnej stanice podlieha koordinácii podľa
HCM dohody.
	
Spôsob frekvenčného plánovania	Vykonáva podnik v pridelenom frekvenčnom úseku v danej lokalite	Podmienky využívania pridelených frekvencií sa stanovia v povolení	
Špecifické podmienky	Výlučne pre lokálne siete verejné aj neverejné, nie pre regionálne, alebo celoplošné siete		

V Bratislave dňa   12.1.2012
	
Táto príloha k plánu využívania frekvenčného spektra nadobúda účinnosť dňom 13.1.2012.	
	
	Ing. Ladislav Mikuš	
	predseda TÚ SR	

_______________________
1Individuálne, ak bol žiadateľovi v danom frekvenčnom bloku pridelený aspoň jeden kanál pred 10.11.2008.
2Lokalita Bratislava je tvorená okresmi I. až V., lokalita Košice je tvorená okresmi I. až IV. a okresom Košice okolie.

Frekvenčný plán pre rádioreléové systémy v pásme 10,15 – 10,65 GHz. 

Aplikácia odporúčania CEPT/ERC/REC 12-05 

Základné 7 MHz kanálovanie pásma pre systémy P-MP                                                 
Č. kanálu	Dolný úsek
(MHz)	Horný úsek
(MHz)	
1	10157,50	10507,50	
2	10164,50	10514,50	
3	10171,50	10521,50	
4	10178,50	10528,50	
5	10185,50	10535,50	
6	10192,50	10542,50	
7	10199,50	10549,50	
8	10206,50	10556,50	
9	10213,50	10563,50	
10	10220,50	10570,50	
11	10227,50	10577,50	
12	10234,50	10584,50	
13	10241,50	10591,50	
14	10248,50	10598,50	
15	10255,50	10605,50	
16	10262,50	10612,50	
17	10269,50	10619,50	
18	10276,50	10626,50	
19	10283,50	10633,50	
20	10290,50	10640,50	

Poznámka:

Jednotlivé frekvenčné bloky sú oddelené ochrannými kanálmi  č.3, č.6, č.9, č.12, č.15 a č.18.