FP / BS – 01/rev. 1
Príloha k plánu využitia frekvenčného spektra pre úsek

470 – 862 MHz

Parameter
	
Podmienky	
Poznámky	

Frekvenčný úsek	
470 – 862 MHz	Frekvenčný plán IV.-V. TV pásma, kanály K21 – K69.	

Max. výkon zariadenia	
	Špecifikované v individuálnom povolení na používanie frekvencií.	

Max. vyžiarený výkon	
	Špecifikované v individuálnom povolení na používanie frekvencií.	

Šírka kanálu	
8 MHz		

Modulácia	QPSK, 16 -QAM, 64 –QAM; hierarchická	Špecifikované v individuálnom povolení na používanie frekvencií.	

Zdrojové kódovanie
	
Metóda MPEG2 alebo MPEG4 alebo iná technologicky vhodná metóda	
Špecifikované v individuálnom povolení na používanie frekvencií.	

Prenosová kapacita	
4,98 až 31,67 Mbit/s		
Druh služby podľa Rádiokomunikačného poriadku	
Rozhlasová pozemská služba	
DVB – T, DVB – H;	

Harmonizovaný štandard ETSI	
ETSI EN 302 296		
Štandard zariadenia pre frekvenčné plánovanie	ETSI EN 300 744 (DVB -T)
ETSI EN 302 304 (DVB -H)	

Vzťahujúce sa dokumenty ITU	
Dohoda GE 06	Regionálna dohoda týkajúca sa plánovania digitálnej pozemskej vysielacej služby v Regióne 1 a 3 vo frekvenčných pásmach 174‑230 MHz a 470-862 MHz (RRC-06) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 185/2007 Z. z.)	

Spôsob pridelenia frekvencií	
Výberovým konaním
	Úrad vyhlási výberové konanie na pridelenie frekvencií.	

Povolenie prevádzkovania	
Individuálne

Spôsob frekvenčného plánovania	Dohoda GE 06		

Špecifické podmienky		

V Bratislave dňa   8.12.2008

                                                                                Ing. Juraj Michňa
                                                                                 podpredseda Telekomunikačného úradu SR